{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["就位","新申请（增项）","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"就位","index":0,"n_rows":75,"n_cols":10,"rows_kept":75,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[17,0,21,0],[17,1,21,1],[17,2,21,2],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[35,0,38,0],[35,1,38,1],[35,2,38,2],[39,0,43,0],[39,1,43,1],[39,2,43,2],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[49,0,52,0],[49,1,52,1],[49,2,52,2],[53,0,58,0],[53,1,58,1],[53,2,58,2],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[63,2,64,2],[66,0,71,0],[66,1,71,1],[66,2,71,2],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[72,2,73,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["河南省2016年第四批建设工程质量检测机构资质就位审查意见汇总表"]
["序号","地市","单位名称","资质\n类别","审查情况",{"$nulls":4},"备注"]
[1,"商丘","睢县春风建设工程质量检测有限公司","见证取样二级","1.设备缺：三叶及四叶搅拌机、雷氏夹膨胀仪、100kN万能机、线材反复变形测量仪、300kN压力机、压碎指标测定仪、弯折板、测厚仪、试验机、试样制备搅拌机、变形测量仪等设备及其校验证书；2.社保证明不完整"]
[2,"平顶山","舞钢市科正建设工程质量检测有限公司","见证取样二级","1.缺以下设备及其检定/校准证书：李氏瓶、变形测量仪、1000kN万能材料试验机、300kN万能试验机、打点机、广口瓶、片状规准仪、移液管、标准养护室装置、水平尺、弯折板、测厚计、分析天平等；2.计量认证参数缺：水泥密度、钢筋（最大力总延伸率/最大力下总伸长率、机械连接参与变形）、砂（人工砂压碎值、表观密度、堆积密度、紧密密度）、石压碎值指标、砂浆（表观密度、保水性）、砖石灰爆裂、防水材料低温弯折性、简易土工（最大干密度与最优含水率）"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","1.缺1台高性能回弹性仪检定证书（提供资料中有一台不是高性能回弹性证书，出厂编号2165）；2.缺钢筋间距计量认证参数"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","1.仪器设备缺恒温采样器一台；2.缺恒温箱检定证书，恒温采样器（BSH22169、BSN23016)检定证书内容错误；3.计量认证参数缺：土壤表面氡析出率、材料表面氡析出率、外加剂中有害物质、人造板材甲醛含量/释放量"]
[3,"洛阳","新安县建工建筑材料检测中心","见证取样二级","1.赵旭乐、张宏亮未参加继续教育；2.仅提供社保证明，未提供社保清单"]
[4,"洛阳","宜阳县宜建建设工程检测有限公司","见证取样二级","1.缺设备：秒表、300kN万能试验机、（针、片）状规准仪、环刀等；2.缺以下设备的检定/校准证书：试验筛（0.08mm，0.08mm）、游标卡尺、钢直尺、砂试验筛、5ml移液管、2ml移液管、打点机、雷氏夹、量筒、1L容量瓶、温度计、1L容量筒、石试验筛、1000ml磨口广口瓶、容量筒、水平尺、电子秤等"]
[5,"商丘","民权县山河建筑工程质量检测有限公司","见证取样二级","1.缺设备三片或四片叶轮搅拌器、5ml移液管、2ml移液管、1L容量瓶、1000ml磨口广口瓶、石试验筛、制样制备振动设备；2.缺雷氏夹校准证书"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","缺参数：砌筑砂浆抗压强度回弹法"]
[6,"商丘","虞城县中阳工程质量检测有限公司","见证取样二级","1.设备配置缺：勃氏透气仪、100kN万能试验机、300kN万能试验机：2.缺以下设备检定证书或证明材料：试验筛（0.045mm，0.08mm）、勃氏透气仪、秒表、恒温水浴锅、标准法维卡仪、雷氏夹、温度计、水泥胶砂搅拌机、40mm×40mm×160mm试模、100kN万能试验机、300kN万能试验机、变形测量仪、打点机、砂试验筛1（套）、三片或四片叶轮搅拌器、2ml移液管、5ml移液管、1L容量瓶、1L容量筒、受压钢模、容量筒1（套）、针状规准仪、片状规准仪、压碎值指标测定仪、60L强制式搅拌机、维勃稠度仪、试模（抗压、抗渗）多套、砂浆稠度测定仪、击实仪、环刀多套、砖用卡尺、水平尺、试样制备试模2套、试样搅拌设备、试样制备振动设备、蒸煮箱、低温箱、低温柔度机械弯曲装置、弯折板、测厚仪、建筑外窗三性检测装置"]
[7,"郑州","河南核工工程检测有限公司","室内环境一级","符合"]
[8,"周口","淮阳安厦建设工程检测咨询有限公司","见证取样二级","1.缺不透水仪校准证书；2.无房产证明","二审有击实仪及检定证书"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","缺以下设备的检定/校准证书：3台4.5J或5.5J回弹仪、钢筋探测仪、拔出仪（拔出法）、多功能拉拔仪、2000kN压力机等"]
[9,"鹤壁","鹤壁金衡建材检测有限公司","主体结构二级","1.缺郜芳学历证书、职称证书；2.缺少（拔出法）拔出仪校准证书"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","1.缺刘栋军、李英、张运江职称、学历材料；2.缺标准养护室，设备温度计1个、300kN压力试验机1台、测厚计1个等的检定证书；3.无房产证明"]
[10,"商丘","商丘市中原建设工程质量检测有限公司","见证取样二级","缺1个温湿度计的检定情况"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","1.缺：专业技术人员养老医疗缴费清单；2.注册结构师魏锟于2014年12月31日到期；3.缺设备：锚杆拉拔仪1台、砼取芯机1台等；4.缺锚杆拉拔仪检定证书（一台）"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","1.无所有人员的失业保险证明，无马平的医疗保险及社保证明；2.缺设备：氧指数测定仪、建材制品单体燃烧实验装置"]
[{"$nulls":3},"钢结构","缺：高强螺栓轴力检测仪及其检定证书"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","1.缺租赁合同；2.缺穿孔萃取仪、热解吸仪、恒温箱、干燥器、恒温水浴锅"]
[11,"焦作","焦作市建研工程质量检测有限公司","主体结构一级","1.注册师王凯宁不是授权签字人或审核人；2.仪器检定或校准证书内容不齐全"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","1.设备检定/校准证书只提供封皮，无检定内容；2.未提供人员失业保险证明材料"]
[12,"安阳","安阳明鉴工程质量检测有限公司","见证取样一级","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","符合"]
[13,"开封","开封市恒基建筑工程检测有限公司","见证取样二级","1.缺医疗保险材料；2.雷氏夹只有一台，少两台；3.检定校准证书只有第一页，不完整"]
[14,"南阳","南阳市科信建设工程质量检测有限公司","见证取样一级","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","符合"]
[15,"周口","周口公正建设工程检测咨询有限公司","室内环境一级","1.仪器设备缺2台空气氡检测仪、1台恒流采样器、具备TVOC检测功能测试舱；2.计量认证参数缺“水性胶粘剂中甲醛含量”"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","1.缺孙莹中级职称证书；2.缺计量认证参数：胶粘剂拉伸粘结强度（与保温板）耐水强度；3.缺房屋产权证"]
[16,"新乡","新乡市天成建筑材料检测有限公司","见证取样一级","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","缺高弹回弹仪购置发票及检定证书"]
[17,"开封","开封市建信建筑节能检测有限公司","建筑节能二级","1.缺单体燃烧试验装置的检定证书；2.缺张可社保证明"]
[18,"郑州","郑州昶胜工程质量检测有限公司","主体结构一级","符合"]
[19,"郑州","河南华夏建筑材料检测有限公司","主体结构一级","1.缺杨永强、邓松克上岗证；2.缺1台经纬仪设备及检定证书"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","1.缺设备：1L容量筒、砖试样制备搅拌设备、砖试样制备振动设备、弯折板、分析天平等；2.缺以下设备的检定/校准证书：李氏瓶、秒表、恒温水浴锅、雷氏夹膨胀测定仪、10ml量筒、沸煮箱、温湿度计、试模（40mm×40mm×160mm）、游标卡尺、打点机、（5ml、2ml）移液管、1L容量瓶、温度计、1000ml磨口广口瓶、容量筒（1L—30L）、60L强制式搅拌机、坍落度仪、蒸煮箱等"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","1.无有效社保缴纳情况证明；2.缺：单体燃烧试验装置（设备、检定证书及计量认证缺标准）、外径千分尺设备及检定证书；3.魏郑祥上岗证明不在有效期内"]
[{"$nulls":3},"钢结构","1.翟新党、谢霞需提供发证机关批文（或评审表）；2.缺涂层厚度测量仪1台，钢直尺一把；3.缺超声检测标准试块校准证书"]
[20,"新乡","新乡市工程质量检测站有限公司","钢结构","1.设备缺：涂层厚度测量仪1台、钢直尺两把；2.缺：超声波检测标准试块校准证书；3.缺：2人高级工程师证明材料，缺2人二级以上无损检测技术资格证书"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","符合"]
[{"$nulls":3},"室内环境一级","1.缺具备测试TVOC功能的环境测试舱；2.缺杨晓霞养老保险证明"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","1.缺张胜军高级职称证书；2.高级职称证缺一人；3.缺拉拔试验仪检定证书"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","缺设备：分析天平"]
[21,"周口","商水县永信建设工程检测有限公司","主体结构二级","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","缺设备：李氏瓶、游标卡尺、维勃稠度仪"]
[22,"郑州","河南煤田岩土工程勘察院","地基基础二级","1.该检测机构不具有独立法人资格；2.配重为租赁协议；3.仅提供一台5000kN千斤顶检定证书，缺另外3台的检定证书"]
[23,"周口","扶沟县开信建设工程质量检测有限公司","见证取样二级","1.缺以下设备检定/校准证书或证明资料：试验筛（0.045mm，0.08mm)、秒表、李氏瓶、试模40×40×160（mm）12套，变形测量仪、打点机、砂试验筛、三叶或四片叶轮搅拌器、石试验筛、试模（抗压、抗渗）多套、试样制备试模2套、蒸煮箱、弯折板、温湿度计3个，(天平、称）4台、变形测量仪1台，水平尺、游标卡尺各一台/套；2.未提供失业保险人员名单"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","缺2台高强回弹仪、1台钢筋探测仪、1台砂浆贯入仪等的校准证书"]
[24,"信阳","潢川县宏达建设工程质量检测有限公司","主体结构一级","1.缺两台金属超声仪有效检定/校准证书；2.缺刻度放大镜及其检定证书"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","设备缺恒温箱"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","缺拉拔试验仪的检定证书"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","无医疗、失业保险，无保险发票"]
[25,"鹤壁","鹤壁市平安建设工程检测咨询有限公司","建筑节能二级","1.无房屋产权证明；2.缺计量认证参数：电线电缆每芯导体电阻值、建筑节能现场检验、保温板材与基层的粘接强度"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","1.设备缺失300kN万能试验机、300kN压力机证明材料及证书；缺失标准法维卡仪、砂浆稠度测定仪、无养护室证明；2.参数缺失外加剂限制膨胀率、普通砂浆（配合比、稠度、抗压）、防水卷材可溶物含量；3.无房产证明"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","缺设备：恒温箱"]
[{"$nulls":3},"市政道路","检测设备缺钢绞线专用试验机，非金属超声波仪校准证书过期"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","缺房屋租赁协议"]
[{"$nulls":3},"钢结构","1.设备缺钢直尺两把；2.缺钢直尺检定证书"]
[26,"新乡","新乡市诚信市政工程检测有限公司","市政道路","1.中级以上职称少1人，3人培训证书超期；2.所报资料中未显示有标准养护室；3.设备缺：闪点仪、抽提仪；4.缺非金属超声仪检定证书"]
[27,"郑州","河南恒业环境质量检测有限公司","室内环境二级","符合"]
[28,"信阳","光山县金固建设工程检测服务有限公司","见证取样二级","1.缺以下设备的检定证书：100kN万能试验机、试验筛(0.045mm，0.08mm)、秒表、李氏瓶、维卡仪、雷氏夹、量筒、试模（40mm×40mm×160mm）、恒温湿标准养护箱、恒温水养护箱、线材反复弯曲试验机、打点机、（5ml、2ml）移液管、温度计、1L容量筒、环刀、试样制备试模、试样制备搅拌设备、分析天平、台秤、2个天平等22个设备的检定/校准证书；2.缺钢筋残余变形参数"]
[29,"焦作","焦作市建科工程检测有限公司","见证取样二级","1.缺设备：恒温水养护箱；2.缺社保资料；3.缺房产证明"]
[30,"郑州","河南建工质量检测有限公司","主体结构一级","1.注册结构师不是授权签字人或报告审核人；2.缺回弹仪（4.5J或5.5J）4台、钢筋探测仪一台等设备及检定证书，缺刻度放大镜检定证书"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","1.中级及以上职称少2人；2.缺混凝土抗折试验装置、冻融试验箱（慢冻）、快速冻融试验机、砂浆车稠度测定仪设备；3.恒温水浴锅未检定/校准"]
[31,"开封","开封市建鑫建筑检测工程有限公司","见证取样二级","1.缺设备：1000ml磨口广口瓶、坍落度仪、试样制备试模、试样制备搅拌设备、试样制备振动设备、蒸煮箱、秒表、分析天平等；2.缺以下设备的检定/校准证书：试验筛、李氏瓶、量筒、沸煮箱、试模（40mm×40mm×160mm）、砂试验筛、四片叶轮搅拌器、移液管、1L容量筒、30L容量筒、（针、片）状规准仪、压碎值指标测定仪、60L强制式搅拌机、（抗压、抗渗）试模、水平尺、天平、游标卡尺等；3.技术负责人聂新玲高工证发证单位“陕西省人力资源和社会保障厅办公室”与参评单位“河南兴隆建筑工程公司”存在管辖程序失实，检测员张利兴工程师职称存在问题同上，检测员郭捷工程师证应提供评审档案。（注：技术负责人聂新玲，检测员张利兴、李凯三人同以“河南兴隆建筑工程公司”申报职称，前二人向“陕西省人力资源和社会保障厅”申报职称，后一人在开封市申报职称，失实问题明显)"]
[32,"洛阳","洛阳业丰建设工程服务有限公司","见证取样一级","符合"]
[{"$nulls":3},"钢结构","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","1.缺非金属超声波分析仪SW—3000B校准证书、缺经纬仪检定证书；2.缺沉降、水平位移、倾斜、钢筋间距等参数"]
[{"$nulls":3},"室内环境一级","1.缺新增仪器设备发票、缺恒温箱、干燥器、穿孔萃取仪；2.人造板材甲醛释放量（干燥器法）甲醛含量（穿孔法）依据标准错误"]
[{"$nulls":3},"建筑节能一级","1.缺：1台拉拔试验仪检定证书、缺辐照度测试仪的检定证书；2.缺计量认证参数：界面砂浆与水泥沙浆的拉伸粘结强度（厚、耐水）；界面砂浆与聚苯板的拉伸粘结强度（厚、耐水）"]
[{"$nulls":3},"地基基础一级","仅提供5台5000kN千斤顶检定证书，缺少另外3台检定证书"]
[33,"郑州","郑州市实峰建筑工程检测有限公司","见证取样一级","只提供了2个雷氏夹的证明材料，需提供100kN、1000kN万能试验机发票、证明材料"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","缺李建群基本养老保险证明"]
[34,"鹤壁","鹤壁泰信工程检测有限责任公司","市政道路","1.缺设备：50kN万能试验机、300kN万能试验机、钢绞线专用试验机、土工织物厚度计、千分表、混凝土收缩仪"]

{"sheet":"新申请（增项）","index":1,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[14,2,17,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["河南省2016年第四批新申请（增项）建设工程质量检测机构资质审查意见汇总表"]
["序号","地市","单位名称","资质类别","审核情况"]
[1,"商丘","商丘广发公路工程质量检验检测有限公司","市政道路","1.申报资料中无组织机构代码证及税务登记证书；2.缺少设备：回弹仪、50kN万能试验机、土工织物厚度计、千分表、马福炉、分光光度计、胶砂振动台、切割机、摇筛机、车辙成型仪、标准养护设备、取芯机、透水系数试验装置、裂缝放大仪、混凝土管材内压试验机；3.计量认证参数缺：细集料孔隙率、砂浆保水性、残留稳定度、冻融劈裂、橡胶密封圈7个参数、防水材料12个参数、粉煤灰的（二氧化硅、氧化铁、氧化铝）含量、预制构件外观质量、检查井盖的（几何尺寸、破坏荷载）、热塑性管材的（外观质量、环柔性）、烘箱试验路面砖透水系数、水泥胶砂流动度、钢材反复弯曲、外加剂的（细度、密度、相对耐久性）等36个参数"]
[2,"平顶山","河南恩泰建筑工程检测有限公司","室内环境二级","1.设备缺：1台空气测氡仪、1台土壤测氡仪、1台热解吸仪、2台恒流气体采样器、材料表面氡析出率测定装置、分析天平、1台干燥器、恒温箱；2.恒温水浴锅未检定；3.计量认证参数缺：空气中氡浓度、外加剂中有害物质氨释放量和甲醛含量、人造木板及饰面人造木板游离甲醛释放量（干燥器）、人造木板游离甲醛含量（穿孔法）等参数；3.空气中苯浓度及非金属材料表面氡析出率检测依据错误；4.缺上岗证书"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","1.缺以下设备：300kN万能试验机、变形测量仪、打点机、强制式搅拌机、击实仪、混凝土收缩仪、恒温恒湿箱、砂浆稠度测定仪、纵向限制器、砖用卡尺等；2.缺以下设备的检定/校准证书：李氏瓶、恒温水浴锅、钢直尺、游标卡尺、5ml移液管、2ml移液管、1L容量筒、300kN压力试验机、60L强制式搅拌机、受压钢模（人工砂压碎值）、线材反复弯曲试验机、变形测量仪、打点机、击实仪、砖用卡尺、水平尺、试样制备试模、试样制备搅拌设备、蒸煮箱、试模（抗压、抗渗）多套、弯折板等"]
[3,"郑州","郑州市建设工程质量检测有限公司","钢结构（增项）","缺洛氏硬度计"]
[{"$nulls":3},"城市桥梁（增项）","符合"]
[4,"郑州","河南鑫港工程检测有限公司","见证取样二级（增项）","1.缺分析天平一台、恒温水浴锅、水泥胶砂振实台、击实仪、300kN万能试验机；2.缺以下设备的检定/校准证书：水泥胶砂振实台、抗折强度试验机、水泥胶砂流动度测定仪、分析天平、负压筛析仪、李氏瓶、滴定管、钢直尺、容量瓶证书、石试验筛、砂试验筛检定证书，筛孔不全等；3.王希工程师证书信息不完整"]
[5,"郑州","核工业第五研究设计院","地基基础二级","1.该检测机构不具有独立法人资格；2.缺钢梁、重锤相关资料；3.未提供千斤顶及配套仪器的检定证书；4.3名高级职称均非河南省人事主管部门评定的高级职称，应提供评审表或发证机关批文。"]
[6,"洛阳","洛阳市建工桩基检测有限公司","见证取样二级（增项）","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级（增项）","设备缺：原位轴压仪一台"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级（增项）","1.设备缺恒温箱；2.计量认证参数“人造板材及饰面人造木板甲醛释放量/含量”依据标准错误"]
[7,"郑州","河南恒业环境质量检测有限公司","主体结构二级（增项）","1.缺：1台钢筋探测仪、1台拉拔仪（后锚固）、1台砂浆贯入仪、2台砂浆回弹仪等的检定证书；2.凌龙辉中级职称未提供完整、清晰证件"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级（增项）","缺以下设备检定/校准证书：恒温水浴锅、三片或四片叶轮搅拌器、试样制备搅拌设备、蒸煮箱"]
[8,"郑州","河南省政院检测研究院有限公司","室内环境二级","1.缺设备低本底γ谱仪；2.计量认证参数缺外加剂中甲醛含量；3.潘想娣职称证需提供评审表"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","1.缺殷学琴发证单位黑龙江省人事厅评审表或发证机关批文；2.缺注册结构师；3.缺设备取芯机"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","符合"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","缺一台压力试验机及其检定证书"]
[9,"郑州","中牟宏源建设工程质量检测有限公司","室内环境二级（增项）","1.缺设备：热解吸仪2台、恒温箱等；2.报告审核人陈飞不具备中级职称资格"]
[10,"郑州","郑州鼎胜工程质量检测有限公司","主体结构二级（增项）","注册师已到位，符合（第三批）"]
[11,"郑州","郑州天诚工程质量检测有限公司","主体结构二级（增项）","注册师已到位，符合（第三批）"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}