{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["新申请","www.hngcjs.cn"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"新申请","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,4],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[20,2,23,2],[25,0,28,0],[25,1,28,1],[25,2,28,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["河南省2017年第一批建设工程质量检测机构资质审查意见汇总表"]
["序号","地市","单位名称","资质类别","审核情况","备注"]
[1,"郑州","河南交院工程技术有限公司","见证取样","1.缺房产证明或房屋租赁协议；2.检定/校准证书只提供封皮未提供内容；3.缺仪器设备购货合同及发票。"]
[2,"新乡","新乡市大成建筑材料检测有限公司","主体结构（增项）","符合"]
[3,"开封","开封市开元工程质量检测有限公司","建筑节能（增项）","符合"]
[4,"平顶山","叶县科正建设工程质量检测有限公司","见证取样（重新申报）","1.缺设备及检定证书：游标卡尺、线材反复弯曲试验机、三片或四片叶轮搅拌器、压碎值指标测定仪、60L强制式搅拌机、混凝土抗渗仪、砂浆稠度测定仪、钢绞线试验机、洛氏硬度计；2.检测业务内容（项目）缺：沥青混合料检验、预应力钢绞线。"]
[5,"洛阳","河南金豫检验检测技术有限公司","见证取样","1.缺房产证明或租赁协议；2.提供的社会保险材料不清晰；3.缺沥青混合料检验项目"]
[{"$nulls":3},"主体结构","1.提供的社会保险材料不清晰；2.缺注册结构师刘小芳信息"]
[{"$nulls":3},"室内环境","1.提供的社会保险材料无法看清；2.缺材料表面氡析出率测定装置检定证书。"]
[6,"郑州","河南省诚建检验检测技术股份有限公司","建筑节能（增项）","1.缺露点仪；2.缺氧指数测定仪检定证书"]
[7,"新乡","新乡市天成建筑材料检测有限公司","室内环境（增项）","符合"]
[8,"南阳","南阳市圣泰建设工程质量检测有限责任公司","钢结构（增项）","符合"]
[9,"郑州","河南新绘检测技术服务有限公司","主体结构","缺注册结构师杨文杰信息"]
[10,"郑州","河南山和工程检测咨询有限公司","钢结构（增项）","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构（增项）","缺检测项目：后置埋件的力学性能检测"]
[11,"洛阳","洛阳政泓建设工程质量检测有限公司","见证取样（增项）","1.缺设备及检定证书：维卡仪（水泥）、砂、石套筛、恒温水浴锅、雷氏夹、雷氏夹膨胀测定仪、沸煮箱、游标卡尺、针状规准仪、60L强制式搅拌机、钢绞线试验机、三片或四片叶轮搅拌器；2.检测业务内容（项目）缺：钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验、预应力锚夹具检验。"]
[12,"郑州","荥阳市正直建材检测咨询有限责任公司","主体结构（增项）","符合"]
[{"$nulls":3},"建筑节能（增项）","1.缺检定证书：万能材料试验机；2.现场外窗气密性检测装置、露点仪两台设备的出厂编号与荥阳市恒信建设工程检测有限公司提供的设备出厂编号一致。"]
[{"$nulls":3},"室内环境（增项）","缺检定证书：气相色谱仪、可见分光光度计、分析天平、恒流气体采样器"]
[13,"开封","尉氏县恒基工程质量检测有限公司","见证取样","1.缺社保资料；2.缺设备及检定证书:恒温水浴锅、雷氏夹、雷氏夹膨胀测定仪、压碎值指标测定仪、击实仪、分析天平、贯入阻力仪、含气量测定仪、钢绞线试验机、洛氏硬度计、软化点仪、延度仪、针入度仪；3.缺检测项目：预应力钢绞线、锚夹具检验、沥青、沥青混合料检验；4.缺仪器设备购买合同及发票。"]
[14,"郑州","荥阳市恒信建设工程检测有限公司","主体结构（增项）","缺社保情况资料"]
[{"$nulls":3},"建筑节能（增项）","1.缺社保缴费情况资料；2.缺设备及检定证书:建筑外窗保温性能检测装置、电子万能试验机、压力试验机、试件养护室（箱）、氧指数测定仪；3.现场建筑外窗保温性能检测装置、露点仪两台设备的出厂编号与荥阳市正直建材检测咨询有限责任公司提供的设备出厂编号一致。"]
[{"$nulls":3},"见证取样（增项）","1.缺社保情况资料；2.缺检定证书：KZJ-500电动抗折试验机、JYE-300A恒压力试验机、WE-1000B万能材料试验机、WE-100B万能材料试验机、WE-300B万能材料试验机、SYE-2000电液式压力试验机、DYE-300压力试验机、WEW-600B微机显示、钢绞线万能试验机。"]
[{"$nulls":3},"室内环境（增项）","1.缺社保情况资料；2.缺设备及检定证书：低本底γ谱仪、分析天平"]
[15,"郑州","郑州天宏工程检测有限公司","地基基础","1.缺贺当民、柴建霞社保资料；2.注册师施益忠，注册单位为上海建察工程技术有限公司，AY063100075，建检09-AY096，2017年6月30日；3.无专业技术人员资料"]
[16,"郑州","河南永正工程质量检测有限公司","地基基础（监测）","1.缺设备检定证书；2.缺计量认证证书；3.注册师李万桂，查询不到"]
[{"$nulls":3},"钢结构","1.缺检定证书：扭矩扳手；2.缺计量认证证书；3.未取得资质认定证书"]
[{"$nulls":3},"建筑节能","1.缺设备及检定证书：试件养护室（箱）、智能电阻测试仪、电子万能试验机；2.未提供资质认定证书证明材料"]
[{"$nulls":3},"城市桥梁","取得相应资质后再申报"]

{"sheet":"www.hngcjs.cn","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}